施工现场动火（用电、用气）审批单
                                                   编号：[ 2025 ] 第 0号
	动火（用电、用气） 项   目
	
	申请单位（部门）
	

	动火（用电、用气） 时   间
	
	动火（用电、用气）部位（范围）
	

	动火（用电、用气）负责人及电话
	
	
	现场监护人
	    

	现场操作人
	

	施工现场
防火措施

	一、现场动火人员需持证上岗操作。
二、现场配备4公斤ABC型干粉灭火器至少4具。
三、现场配备灭火毯两条。
四、现场配置满水水桶两只。
五、根据现场施工对象及可燃物燃烧性质，配备与之相应的其他灭火器材。

	动火（用电、用气）消防安全要求

	一、严格遵守动火（用电、用气）时间，用火（用电、用气）前清除现场周围易燃物、检查确认无火灾危险，动火结束要清除火种，学校保卫处许可，严禁夜间进行任何施工。
二、用火（用电、用气）负责人、监护人、操作人要认真履行消防安全岗位职责。
三、针对动火（用电、用气）现场的消防特点，制定灭火应急方案，配备并会使用消防灭火器材，电、气焊操作人员要持证上岗，使用气瓶时要正确放置、气瓶之间保持安全距离。
四、对于储存或处理可燃气体、液体、粉尘的设备，动火前应当进行清洗、置换等安全处理；禁止在存有易燃易爆物资的现场使用明火。
五、做到“四不动火”：（1）预防火灾措施不落实不动火，（2）不在未经批准的场地动火，（3）现场没有消防安全监护人员不动火，（4）大风天不在户外动火。
[bookmark: _GoBack]六、如施工现场有违反消防安全行为的、保卫处安全管理人有权制止和禁止施工。
七、在施工中违反消防法律、法规和消防安全规定，所造成的一切后果由施工单位自行承担。

	申请单位
	
签字:                  

（单位盖章）       
年   月   日
	审批单位
消防审核
经 办 人
	

	审批单位
负 责 人
	               
              年   月   日
	审批单位
（盖章）
	


备注：1、施工现场动火（用电、用气）审批单，抄送保卫处。
2、一式两份，一份交申请单位、一份存档。        鞍山师范学院内部报警电话：2960110
